Постановление Правительства Калининградской области от 29.09.2015 N 556
"О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калининградской области от 28 марта 2014 года N 184"	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 21.10.2015 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. N 556

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калининградской области
от 28 марта 2014 года N 184

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 28 марта 2014 года N 184 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) на территории Калининградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 27 июня 2014 года N 388, от 20 октября 2014 года N 716) следующие изменения и дополнения:
1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, указанные в таблицах 2-5 приложений N 1-4, применяются при расчете размера платы за коммунальную услугу для потребителей, не установивших соответствующий прибор учета коммунальной услуги при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, или при отсутствии подтверждения соответствующим актом наличия (отсутствия) технической возможности установки вышеуказанных приборов учета, составленным по форме и в порядке, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения.";
2) пункт 2 считать пунктом 3;
3) в приложениях N 1-4 таблицу считать таблицей 1;
4) приложение N 1 дополнить таблицами 2-5 согласно приложению N 1;
5) приложение N 2 дополнить таблицами 2-5 согласно приложению N 2;
6) приложение N 3 дополнить таблицами 2-5 согласно приложению N 3;
7) приложение N 4 дополнить таблицами 2-5 согласно приложению N 4.
2. Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора
Калининградской области
А.Н. Силанов

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 29 сентября 2015 г. N 556

Таблица 2

N п/п	Количество этажей	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода	
1	Дома до 1999 года постройки включительно	
	1	0,0312	
	2	0,0312	
	3-4	0,0288	
	5-9	0,0264	
	10	0,0252	
	11	0,0252	
	12	0,0252	
	13	0,0252	
	14	0,024	
	15	0,024	
	16 и более	0,024	
2	Дома после 1999 года постройки	
	1	0,0192	
	2	0,0192	
	3	0,0192	
	4-5	0,0168	
	6-7	0,0168	
	8	0,0144	
	9	0,0144	
	10	0,0144	
	11	0,0144	
	12 и более	0,0144	

Таблица 3

N п/п	Количество этажей	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода	
1	Дома до 1999 года постройки включительно	
	1	0,0364	
	2	0,0364	
	3-4	0,0336	
	5-9	0,0308	
	10	0,0294	
	11	0,0294	
	12	0,0294	
	13	0,0294	
	14	0,028	
	15	0,028	
	16 и более	0,028	
2	Дома после 1999 года постройки	
	1	0,0224	
	2	0,0224	
	3	0,0224	
	4-5	0,0196	
	6-7	0,0196	
	8	0,0168	
	9	0,0168	
	10	0,0168	
	11	0,0168	
	12 и более	0,0168	

Таблица 4

N п/п	Количество этажей	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода	
1	Дома до 1999 года постройки включительно	
	1	0,039	
	2	0,039	
	3-4	0,036	
	5-9	0,033	
	10	0,0315	
	11	0,0315	
	12	0,0315	
	13	0,0315	
	14	0,030	
	15	0,030	
	16 и более	0,030	
2	Дома после 1999 года постройки	
	1	0,024	
	2	0,024	
	3	0,024	
	4-5	0,021	
	6-7	0,021	
	8	0,018	
	9	0,018	
	10	0,018	
	11	0,018	
	12 и более	0,018	

Таблица 5

N п/п	Количество этажей	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода	
1	Дома до 1999 года постройки включительно	
	1	0,0416	
	2	0,0416	
	3-4	0,0384	
	5-9	0,0352	
	10	0,0336	
	11	0,0336	
	12	0,0336	
	13	0,0336	
	14	0,032	
	15	0,032	
	16 и более	0,032	
2	Дома после 1999 года постройки	
	1	0,0256	
	2	0,0256	
	3	0,0256	
	4-5	0,0224	
	6-7	0,0224	
	8	0,0192	
	9	0,0192	
	10	0,0192	
	11	0,0192	
	12 и более	0,0192	

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 29 сентября 2015 г. N 556

Таблица 2

N п/п	Степень благоустройства жилищного фонда	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м на 1 чел. в месяц	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц	
		Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Водоотведение	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	5,16	2,88	8,04	0,012	0,012	
	2	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	3	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	4	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	5	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	6	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	7	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	8	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	9	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	10	5,16	2,88	8,04	0,036	0,036	
	11	5,16	2,88	8,04	0,048	0,048	
	12	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	13	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	14	5,16	2,88	8,04	0,024	0,024	
	15	5,16	2,88	8,04	0,072	0,072	
	16 и более	5,16	2,88	8,04	0,072	0,072	
2	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,0	0,96	3,96	0,012	0,012	
	2	3,0	0,96	3,96	0,012	0,012	
	3	3,0	0,96	3,96	0,072	0,072	
	4	3,0	0,96	3,96	0,024	0,024	
	5 и более	3,0	0,96	3,96	0,072	0,072	
3	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением	5,16	2,88	8,04	-	-	
4	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением	3,0	0,96	3,96	-	-	
5	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	4,8	2,52	7,32	0,06	0,06	
	2	4,8	2,52	7,32	0,108	0,108	
	3	4,8	2,52	7,32	0,012	0,012	
	4	4,8	2,52	7,32	0,168	0,168	
	5	4,8	2,52	7,32	0,06	0,06	
	6	4,8	2,52	7,32	0,048	0,048	
	7	4,8	2,52	7,32	0,048	0,048	
	8	4,8	2,52	7,32	0,132	0,132	
	9	4,8	2,52	7,32	0,132	0,132	
	10 и более	4,8	2,52	7,32	0,132	0,132	
6	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	2,88	0,84	3,72	0,024	0,024	
	2	2,88	0,84	3,72	0,012	0,012	
	3	2,88	0,84	3,72	0,012	0,012	
	4	2,88	0,84	3,72	0,048	0,048	
	5 и более	2,88	0,84	3,72	0,048	0,048	
7	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	5,16	2,88	-	0,012	0,012	
	2	5,16	2,88	-	0,096	0,096	
	3 и более	5,16	2,88	-	0,024	0,024	
8	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	5,16	2,88	-	-	-	
9	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,8	2,52	-	0,024	0,024	
	2	4,8	2,52	-	0,012	0,012	
	3 и более	4,8	2,52	-	0,012	0,012	
10	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,0	0,96	-	0,012	0,012	
	2	3,0	0,96	-	0,012	0,012	
	3 и более	3,0	0,96	-	0,024	0,024	
11	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения	3,0	0,96	-	-	-	
12	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	2,88	0,84	-	0,024	0,024	
	2	2,88	0,84	-	0,012	0,012	
	3 и более	2,88	0,84	-	0,012	0,012	
13	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	8,04	-	8,04	0,012	-	
	2	8,04	-	8,04	0,024	-	
	3	8,04	-	8,04	0,024	-	
	4	8,04	-	8,04	0,024	-	
	5	8,04	-	8,04	0,024	-	
	6	8,04	-	8,04	0,036	-	
	7	8,04	-	8,04	0,024	-	
	8	8,04	-	8,04	0,012	-	
	9	8,04	-	8,04	0,012	-	
	10	8,04	-	8,04	0,024	-	
	11	8,04	-	8,04	0,024	-	
	12	8,04	-	8,04	0,012	-	
	13	8,04	-	8,04	0,024	-	
	14	8,04	-	8,04	0,024	-	
	15	8,04	-	8,04	0,072	-	
	16 и более	8,04	-	8,04	0,012	-	
14	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	3,96	-	3,96	0,012	-	
	2	3,96	-	3,96	0,012	-	
	3	3,96	-	3,96	0,024	-	
	4	3,96	-	3,96	0,024	-	
	5 и более	3,96	-	3,96	0,024	-	
15	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,24	-	3,24	0,024	-	
	2	3,24	-	3,24	0,036	-	
	3	3,24	-	3,24	0,036	-	
	4	3,24	-	3,24	0,036	-	
	5 и более	3,24	-	3,24	0,048	-	
16	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем	8,04	-	8,04	-	-	
17	Жилой дом. оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива	3,96	-	3,96	-	-	
18	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением	3,24	-	3,24	-	-	
19	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	8,04	-	8,04	0,024	-	
	2	8,04	-	8,04	0,012	-	
	3	8,04	-	8,04	0,024	-	
	4	8,04	-	8,04	0,012	-	
	5	8,04	-	8,04	0,024	-	
	6	8,04	-	8,04	0,048	-	
	7	8,04	-	8,04	0,048	-	
	8	8,04	-	8,04	0,132	-	
	9	8,04	-	8,04	0,132	-	
	10 и более	8,04	-	8,04	0,132	-	
20	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	3,96	-	3,96	0,024	-	
	2	3,96	-	3,96	0,012	-	
	3	3,96	-	3,96	0,012	-	
	4	3,96	-	3,96	0,048	-	
	5 и более	3,96	-	3,96	0,048	-	
21	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,24	-	3,24	0,024	-	
	2	3,24	-	3,24	0,012	-	
	3	3,24	-	3,24	0,012	-	
	4	3,24	-	3,24	0,096	-	
	5 и более	3,24	-	3,24	0,084	-	
22	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	8,04	-	-	0,012	-	
	2	8,04	-	-	0,012	-	
	3 и более	8,04	-	-	0,024	-	
23	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,96	-	-	0,012	-	
	2	3,96	-	-	0,012	-	
	3 и более	3,96	-	-	0,012	-	
24	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,24	-	-	0,024	-	
	2	3,24	-	-	0,036	-	
	3 и более	3,24	-	-	0,12	-	
25	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	8,04	-	-	-	-	
26	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения	3,96	-	-	-	-	
27	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	3,24	-	-	-	-	
28	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	8,04	-	-	0,024	-	
	2	8,04	-	-	0,012	-	
	3 и более	8,04	-	-	0,012	-	
29	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,96	-	-	0,024	-	
	2	3,96	-	-	0,012	-	
	3 и более	3,96	-	-	0,012	-	
30	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,24	-	-	0,024	-	
	2	3,24	-	-	0,012	-	
	3 и более	3,24	-	-	0,012	-	
31	Пользование водоразборными колонками	1,44	-	-	-	-	

Таблица 3

N п/п	Степень благоустройства жилищного фонда	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м на 1 чел. в месяц	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц	
		Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Водоотведение	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	6,02	3,36	9,38	0,014	0,014	
	2	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	3	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	4	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	5	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	6	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	7	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	8	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	9	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	10	6,02	3,36	9,38	0,042	0,042	
	11	6,02	3,36	9,38	0,056	0,056	
	12	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	13	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	14	6,02	3,36	9,38	0,028	0,028	
	15	6,02	3,36	9,38	0,084	0,084	
	16 и более	6,02	3,36	9,38	0,084	0,084	
2	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,5	1,12	4,62	0,014	0,014	
	2	3,5	1,12	4,62	0,014	0,014	
		3,5	1,12	4,62	0,084	0,084	
	4	3,5	1,12	4,62	0,028	0,028	
	5 и более	3.5	1,12	4,62	0,084	0,084	
3	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением	6,02	3,36	9,38	-	-	
4	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением	3,5	1,12	4,62	-	-	
5	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	5,6	2,94	8,54	0,07	0,07	
	2	5,6	2,94	8,54	0,126	0,126	
	3	5,6	2,94	8,54	0,014	0,014	
	4	5,6	2,94	8,54	0,196	0,196	
	5	5,6	2,94	8,54	0,07	0,07	
	6	5,6	2,94	8,54	0,056	0,056	
	7	5,6	2,94	8,54	0,056	0,056	
	8	5,6	2,94	8,54	0,154	0,154	
	9	5,6	2,94	8,54	0,154	0,154	
	10 и более	5,6	2,94	8,54	0,154	0,154	
6	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,36	0,98	4,34	0,028	0,028	
	2	3,36	0,98	4,34	0,014	0,014	
	3	3,36	0,98	4,34	0,014	0,014	
	4	3,36	0,98	4,34	0,056	0,056	
	5 и более	3,36	0,98	4,34	0,056	0,056	
7	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	6,02	3,36	-	0,014	0,014	
	2	6,02	3,36	-	0,112	0,112	
	3 и более	6,02	3,36	-	0,028	0,028	
8	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	6,02	3,36	-	-	-	
9	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	5,6	2,94	-	0,028	0,028	
	2	5,6	2,94	-	0,014	0,014	
	3 и более	5,6	2,94	-	0,014	0,014	
10	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,5	1,12	-	0,014	0,014	
	2	3,5	1,12	-	0,014	0,014	
	3 и более	3,5	1,12	-	0,028	0,028	
11	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения	3,5	1,12	-	-	-	
12	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,36	0,98	-	0,028	0,028	
	2	3,36	0,98	-	0,014	0,014	
	3 и более	3,36	0,98	-	0,014	0,014	
13	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	9,38	-	9,38	0,014	-	
	2	9,38	-	9,38	0,028	-	
	3	9,38	-	9,38	0,028	-	
	4	9,38	-	9,38	0,028	-	
	5	9,38	-	9,38	0,028	-	
	6	9,38	-	9,38	0,042	-	
	7	9,38	-	9,38	0,028	-	
	8	9,38	-	9,38	0,014	-	
	9	9,38	-	9,38	0,014	-	
	10	9,38	-	9,38	0,028	-	
	11	9,38	-	9,38	0,028	-	
	12	9,38	-	9,38	0,014	-	
	13	9,38	-	9,38	0,028	-	
	14	9,38	-	9,38	0,028	-	
	15	9,38	-	9,38	0,084	-	
	16 и более	9,38	-	9,38	0,014	-	
14	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	4,62	-	4,62	0,014	-	
	2	4,62	-	4,62	0,014	-	
	3	4,62	-	4,62	0,028	-	
	4	4,62	-	4,62	0,028	-	
	5 и более	4,62	-	4,62	0,028	-	
15	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением. централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,78	-	3,78	0,028	-	
	2	3,78	-	3,78	0,042	-	
	3	3,78	-	3,78	0,042	-	
	4	3,78	-	3,78	0,042	-	
	5 и более	3,78	-	3,78	0,056	-	
16	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением. водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем	9,38	-	9,38	-	-	
17	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива	4,62	-	4,62	-	-	
18	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением	3,78	-	3,78	-	-	
19	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	9,38	-	9,38	0,028	-	
	2	9,38	-	9,38	0,014	-	
	3	9,38	-	9,38	0,028	-	
	4	9,38	-	9,38	0,014	-	
	5	9,38	-	9,38	0,028	-	
	6	9,38	-	9,38	0,056	-	
	7	9,38	-	9,38	0,056	-	
	8	9,38	-	9,38	0,154	-	
	9	9,38	-	9,38	0,154	-	
	10 и более	9,38	-	9,38	0,154	-	
20	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	4,62	-	4,62	0,028		
	2	4,62	-	4,62	0,014	-	
	3	4,62	-	4,62	0,014	-	
	4	4,62	-	4,62	0,056	-	
	5 и более	4,62	-	4,62	0,056	-	
21	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,78	-	3,78	0,028	-	
	2	3,78	-	3,78	0,014	-	
	3	3,78	-	3,78	0,014	-	
	4	3,78	-	3,78	0,112	-	
	5 и более	3,78	-	3,78	0,098	-	
22	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	9,38	-	-	0,014	-	
	2	9,38	-	-	0,014	-	
	3 и более	9,38	-	-	0,028	-	
23	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,62	-	-	0,014	-	
	2	4,62	-	-	0,014	-	
	3 и более	4,62	-	-	0,014	-	
24	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,78	-	-	0,028	-	
	2	3,78	-	-	0,042	-	
	3 и более	3,78	-	-	0,14	-	
25	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	9,38	-	-	-	-	
26	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения	4,62	-	-	-	-	
27	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	3,78	-	-	-	-	
28	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	9,38	-	-	0,028	-	
	2	9,38	-	-	0,014	-	
	3 и более	9,38	-	-	0,014	-	
29	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,62	-	-	0,028	-	
	2	4,62	-	-	0,014	-	
	3 и более	4,62	-	-	0,014	-	
30	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,78	-	-	0,028	-	
	2	3,78	-	-	0,014	-	
	3 и более	3,78	-	-	0,014	-	
31	Пользование водоразборными колонками	1,68	-	-	-	-	

Таблица 4

N п/п	Степень благоустройства жилищного фонда	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м на 1 чел. в месяц	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц	
		Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Водоотведение	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	6,45	3,6	10,05	0,015	0,015	
	2	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	3	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	4	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	5	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	6	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	7	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	8	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	9	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	10	6,45	3,6	10,05	0,045	0,045	
	11	6,45	3,6	10,05	0,06	0,06	
	12	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	13	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	14	6,45	3,6	10,05	0,03	0,03	
	15	6,45	3,6	10,05	0,09	0,09	
	16 и более	6,45	3,6	10,05	0,09	0,09	
2	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,75	1,2	4,95	0,015	0,015	
	2	3,75	1,2	4,95	0,015	0,015	
	3	3,75	1,2	4,95	0,09	0,09	
	4	3,75	1,2	4,95	0,03	0,03	
	5 и более	3,75	1,2	4,95	0,09	0,09	
3	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением	6,45	3,6	10,05	-	-	
4	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением	3,75	1,2	4,95	-	-	
5	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	6,0	3,15	9,15	0,075	0,075	
	2	6,0	3,15	9,15	0,135	0,135	
	3	6,0	3,15	9,15	0,015	0,015	
	4	6,0	3,15	9,15	0,21	0,21	
	5	6,0	3,15	9,15	0,075	0,075	
	6	6,0	3,15	9,15	0,06	0,06	
	7	6,0	3,15	9,15	0,06	0,06	
	8	6,0	3,15	9,15	0,165	0,165	
	9	6,0	3,15	9,15	0,165	0,165	
	10 и более	6,0	3,15	9,15	0,165	0,165	
6	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,6	1,05	4,65	0,03	0,03	
	2	3,6	1,05	4,65	0,015	0,015	
	3	3,6	1,05	4,65	0,015	0,015	
	4	3,6	1,05	4,65	0,06	0,06	
	5 и более	3,6	1,05	4,65	0,06	0,06	
7	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	6,45	3,6	-	0,015	0,015	
	2	6,45	3,6	-	0,12	0,12	
	3 и более	6,45	3,6	-	0,03	0,03	
8	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	6,45	3,6	-	-	-	
9	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	6,0	3,15	-	0,03	0,03	
	2	6,0	3,15	-	0,015	0,015	
	3 и более	6,0	3,15	-	0,015	0,015	
10	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,75	1,2	-	0,015	0,015	
	2	3,75	1,2	-	0,015	0,015	
	3 и более	3,75	1,2	-	0,03	0,03	
11	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения	3,75	1,2	-	-	-	
12	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,6	1,05	-	0,03	0,03	
	2	3,6	1,05	-	0,015	0,015	
	3 и более	3,6	1,05	-	0,015	0,015	
13	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	10,05	-	10,05	0,015	-	
	2	10,05	-	10,05	0,03	-	
	3	10,05	-	10,05	0,03	-	
	4	10,05	-	10,05	0,03	-	
	5	10,05	-	10,05	0,03	-	
	6	10,05	-	10,05	0,045	-	
	7	10,05	-	10,05	0,03	-	
	8	10,05	-	10,05	0,015	-	
	9	10,05	-	10,05	0,015	-	
	10	10,05	-	10,05	0,03	-	
	11	10,05	-	10,05	0,03	-	
	12	10,05	-	10,05	0,015	-	
	13	10,05	-	10,05	0,03	-	
	14	10,05	-	10,05	0,03	-	
	15	10,05	-	10,05	0,09	-	
	16 и более	10,05	-	10,05	0,015	-	
14	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	4,95	-	4,95	0,015	-	
	2	4,95	-	4,95	0,015	-	
	3	4,95	-	4,95	0,03	-	
	4	4,95	-	4,95	0,03	-	
	5 и более	4,95	-	4,95	0,03	-	
15	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	4,05	-	4,05	0,03	-	
	2	4,05	-	4,05	0,045	-	
	3	4,05	-	4,05	0,045	-	
	4	4,05	-	4,05	0,045	-	
	5 и более	4,05	-	4,05	0,06	-	
16	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем	10,05	-	10,05	-	-	
17	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива	4,95	-	4,95	-	-	
18	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением	4,05	-	4,05	-	-	
19	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	10,05	-	10,05	0,03	-	
	2	10,05	-	10,05	0,015	-	
	3	10,05	-	10,05	0,03	-	
	4	10,05	-	10,05	0,015	-	
	5	10,05	-	10,05	0,03	-	
	6	10,05	-	10,05	0,06	-	
	7	10,05	-	10,05	0,06	-	
	8	10,05	-	10,05	0,165	-	
	9	10,05	-	10,05	0,165	-	
	10 и более	10,05	-	10,05	0,165	-	
20	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	4,95		4,95	0,03		
	2	4,95	-	4,95	0,015	-	
	3	4,95	-	4,95	0,015	-	
	4	4,95	-	4,95	0,06	-	
	5 и более	4,95	-	4,95	0,06	-	
21	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением. этажностью:						
	1	4,05	-	4,05	0,03	-	
	2	4,05	-	4,05	0,015	-	
	3	4,05	-	4,05	0,015	-	
	4	4,05	-	4,05	0,12	-	
	5 и более	4,05	-	4,05	0,105	-	
22	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	10,05	-	-	0,015	-	
	2	10,05	-	-	0,015	-	
	3 и более	10,05	-	-	0,03	-	
23	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,95	-	-	0,015	-	
	2	4,95	-	-	0,015	-	
	3 и более	4,95	-	-	0,015	-	
24	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,05	-	-	0,03	-	
	2	4,05	-	-	0,045	-	
	3 и более	4,05	-	-	0,15	-	
25	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	10,05	-	-	-	-	
26	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения	4,95	-	-	-	-	
27	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	4,05	-	-	-	-	
28	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	10,05	-	-	0,03	-	
	2	10,05	-	-	0,015	-	
	3 и более	10,05	-	-	0,015	-	
29	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,95	-	-	0,03	-	
	2	4,95	-	-	0,015	-	
	3 и более	4,95	-	-	0,015	-	
30	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,05	-	-	0,03	-	
	2	4,05	-	-	0,015	-	
	3 и более	4,05	-	-	0,015	-	
31	Пользование водоразборными колонками	1,8	-	-	-	-	

Таблица 5

N п/п	Степень благоустройства жилищного фонда	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, куб. м на 1 чел. в месяц	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года. куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц	
		Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Водоотведение	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	6,88	3,84	10,72	0,016	0,016	
	2	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	3	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	4	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	5	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	6	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	7	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	8	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	9	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	10	6,88	3,84	10,72	0,048	0,048	
	11	6,88	3,84	10,72	0,064	0,064	
	12	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	13	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	14	6,88	3,84	10,72	0,032	0,032	
	15	6,88	3,84	10,72	0,096	0,096	
	16 и более	6,88	3,84	10,72	0,096	0,096	
2	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	4,0	1,28	5,28	0,016	0,016	
	2	4,0	1,28	5,28	0,016	0,016	
	3	4,0	1,28	5,28	0,096	0,096	
	4	4,0	1,28	5,28	0,032	0,032	
	5 и более	4,0	1,28	5,28	0,096	0,096	
3	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением	6,88	3,84	10,72	-	-	
4	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением	4,0	1,28	5,28	-	-	
5	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	6,4	3,36	9,76	0,08	0,08	
	2	6,4	3,36	9,76	0,144	0,144	
	3	6,4	3,36	9,76	0,016	0,016	
	4	6,4	3,36	9,76	0,224	0,224	
	5	6,4	3,36	9,76	0,08	0,08	
	6	6,4	3,36	9,76	0,064	0,064	
	7	6,4	3,36	9,76	0,064	0,064	
	8	6,4	3,36	9,76	0,176	0,176	
	9	6,4	3,36	9,76	0,176	0,176	
	10 и более	6,4	3,36	9,76	0,176	0,176	
6	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением. централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	3,84	1,12	4,96	0,032	0,032	
	2	3,84	1,12	4,96	0,016	0,016	
	3	3,84	1,12	4,96	0,016	0,016	
	4	3,84	1,12	4,96	0,064	0,064	
	5 и более	3,84	1,12	4,96	0,064	0,064	
7	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	6,88	3,84	-	0,016	0,016	
	2	6,88	3,84	-	0,128	0,128	
	3 и более	6,88	3,84	-	0,032	0,032	
8	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	6,88	3,84	-	-	-	
9	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	6,4	3,36	-	0,032	0,032	
	2	6,4	3,36	-	0,016	0,016	
	3 и более	6,4	3,36	-	0,016	0,016	
10	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,0	1,28	-	0,016	0,016	
	2	4,0	1,28	-	0,016	0,016	
	3 и более	4,0	1,28	-	0,032	0,032	
11	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения	4,0	1,28	-	-	-	
12	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	3,84	1,12	-	0,032	0,032	
	2	3,84	1,12	-	0,016	0,016	
	3 и более	3,84	1,12	-	0,016	0,016	
13	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	10,72	-	10,72	0,016	-	
	2	10,72	-	10,72	0,032	-	
	3	10,72	-	10,72	0,032	-	
	4	10,72	-	10,72	0,032	-	
	5	10,72	-	10,72	0,032	-	
	6	10,72	-	10,72	0,048	-	
	7	10,72	-	10,72	0,032	-	
	8	10,72	-	10,72	0,016	-	
	9	10,72	-	10,72	0,016	-	
	10	10,72	-	10,72	0,032	-	
	11	10,72	-	10,72	0,032	-	
	12	10,72	-	10,72	0,016	-	
	13	10,72	-	10,72	0,032	-	
	14	10,72	-	10,72	0,032	-	
	15	10,72	-	10,72	0,096	-	
	16 и более	10,72	-	10,72	0,016	-	
14	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	5,28	-	5,28	0,016	-	
	2	5,28	-	5,28	0,016	-	
	3	5,28	-	5,28	0,032	-	
	4	5,28	-	5,28	0,032	-	
	5 и более	5,28	-	5,28	0,032	-	
15	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	4,32	-	4,32	0,032	-	
	2	4,32	-	4,32	0,048	-	
	3	4,32	-	4,32	0,048	-	
	4	4,32	-	4,32	0,048	-	
	5 и более	4,32	-	4,32	0,064	-	
16	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем	10,72	-	10,72	-	-	
17	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива	5,28	-	5,28	-	-	
18	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением	4,32	-	4,32	-	-	
19	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	10,72	-	10,72	0,032	-	
	2	10,72	-	10,72	0,016	-	
	3	10,72	-	10,72	0,032	-	
	4	10,72	-	10,72	0,016	-	
	5	10,72	-	10,72	0,032	-	
	6	10,72	-	10,72	0,064	-	
	7	10,72	-	10,72	0,064	-	
	8	10,72	-	10,72	0,176	-	
	9	10,72	-	10,72	0,176	-	
	10 и более	10,72	-	10,72	0,176	-	
20	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	5,28	-	5,28	0,032	-	
	2	5,28	-	5,28	0,016	-	
	3	5,28	-	5,28	0,016	-	
	4	5,28	-	5,28	0,064	-	
	5 и более	5,28	-	5,28	0,064	-	
21	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	4,32	-	4,32	0,032	-	
	2	4.32	-	4,32	0,016	-	
	3	4,32	-	4,32	0,016	-	
	4	4,32	-	4,32	0,128	-	
	5 и более	4,32	-	4,32	0,112	-	
22	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	10,72	-	-	0,016	-	
	2	10,72	-	-	0,016	-	
	3 и более	10,72	-	-	0,032	-	
23	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	5,28	-	-	0,016	-	
	2	5,28	-	-	0,016	-	
	3 и более	5,28	-	-	0,016	-	
24	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,32	-	-	0,032	-	
	2	4,32	-	-	0,048	-	
	3 и более	4,32	-	-	0,16	-	
25	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	10,72	-	-	-	-	
26	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения	5,28	-	-	-	-	
27	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	4,32	-	-	-	-	
28	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	10,72	-	-	0,032	-	
	2	10,72	-	-	0,016	-	
	3 и более	10,72	-	-	0,016	-	
29	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	5,28	-	-	0,032	-	
	2	5,28	-	-	0,016	-	
	3 и более	5,28	-	-	0,016	-	
30	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:						
	1	4,32	-	-	0,032	-	
	2	4,32	-	-	0,016	-	
	3 и более	4,32	-	-	0,016	-	
31	Пользование водоразборными колонками	1,92	-	-	-	-	

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 29 сентября 2015 г. N 556

Таблица 2

N п/п	Направление использования воды	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м/кв. м в месяц	
1	Орошение картофеля	0,0108	
2	Орошение прочих овощей, кроме картофеля	0,0228	
3	Орошение садовых растений	0,0144	
4	Пополнение бассейнов и фонтанов	5,4	

Таблица 3

N п/п	Направление использования воды	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м/кв. м в месяц	
1	Орошение картофеля	0,0126	
2	Орошение прочих овощей, кроме картофеля	0,0266	
3	Орошение садовых растений	0,0168	
4	Пополнение бассейнов и фонтанов	6,3	

Таблица 4

N п/п	Направление использования воды	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м/кв. м в месяц	
1	Орошение картофеля	0,0135	
2	Орошение прочих овощей, кроме картофеля	0,0285	
3	Орошение садовых растений	0,018	
4	Пополнение бассейнов и фонтанов	6,75	

Таблица 5

N п/п	Направление использования воды	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, куб. м/кв. м в месяц	
1	Орошение картофеля	0,0144	
2	Орошение прочих овощей, кроме картофеля	0,0304	
3	Орошение садовых растений	0,0192	
4	Пополнение бассейнов и фонтанов	7,2	

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 29 сентября 2015 г. N 556

Таблица 2

N п/п	Вид сельскохозяйственных животных	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м на 1 голову животного в месяц	
1	Корова	3,132	
2	Лошадь	2,328	
3	Свинья	0,708	
4	Овца или коза	0,156	
5	Куры	0,012	
6	Утки, гуси, кролики	0,06	
7	Индейки	0,012	

Таблица 3

N п/п	Вид сельскохозяйственных животных	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м на 1 голову животного в месяц	
1	Корова	3,654	
2	Лошадь	2,716	
3	Свинья	0,826	
4	Овца или коза	0,182	
5	Куры	0,014	
6	Утки, гуси, кролики	0,07	
7	Индейки	0,014	

Таблица 4

N п/п	Вид сельскохозяйственных животных	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м на 1 голову животного в месяц	
1	Корова	3,915	
2	Лошадь	2,91	
	Свинья	0,885	
4	Овца или коза	0,195	
5	Куры	0,015	
6	Утки, гуси, кролики	0,075	
7	Индейки	0,015	

Таблица 5

N п/п	Вид сельскохозяйственных животных	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, куб. м на 1 голову животного в месяц	
1	Корова	4,176	
2	Лошадь	3,104	
3	Свинья	0,944	
4	Овца или коза	0,208	
5	Куры	0,016	
6	Утки, гуси, кролики	0,08	
7	Индейки	0,016